**І. Техническа спецификация**

1. Двигател:
* Минимален работен обем на двигателя от 1,4 литра, с или без турбокомпресор за принудително пълнене с въздух;
* Минимален брой цилиндри на двигателя – 4;
* Минимална мощност от 110 к.с.;
* СО2 емисии равни или по-ниски от 161 гр./км.
1. Вид гориво – бензин, с комбинирана разходна норма равна или по-малка от 7.5 л./100 км.
2. Скоростна кутия – механична или автоматична, с не по-малко от 5 + 1 задна предавки.
3. Задвижване на колелата – предно или на всички колела.
4. Екологична норма – Euro 6.
5. Интериор:
* Текстилна или кожена тапицерия в тъмен цвят.
* 4 + 1 места;
* Регулиране по височина на седалка на водача;
* Подглавници за предните седалки;
* Подглавници на задните седалки;
* Подлакътник за предните места;
* Електрически предни и задни стъкла;
* Фабрична радиосистема;
* Стелки отпред и отзад;
* Оборотомер;
* Индикатор за отворени врати;
* Извод 12V в купето;
* Сенници за предните места.
1. Купе:
* Седан или хечбек с 4 врати за пътниците;
* Цвят – син, черен или сив;
* Минимална дължина на автомобила без теглич – 4 500 мм.;
* Минимално междуосие – 2 600 мм.;
* Минимална широчина без огледала – 1 800 мм.;
1. Климатизация:
* Климатик/Климатроник;
1. Безопасност:
* Въздушни възглавници за водача и за пътника до водача;
* Странични въздушни възглавници за предните места;
* Въздушни възглавници тип „завесни“ за първи и втори ред седалки;
* Триточкови предни и задни предпазни колани;
* ESP или еквивалентна система;
* ABS;
1. Спирачна система:
* С усилвател на спирачната сила;
* Предни вентилирани дискови спирачки;
* Задни дискови спирачки.
1. Кормилна система:
* Разположение на волана от лявата страна;
* Със сервоусилвател;
* Регулируем по височина и дълбочина волан;
1. Светлини:
* Съгласно действащото законодателство;
* Предни фарове за мъгла;
* Заден фар за мъгла или усилена задна светлина за мъгла;
* Дневни светлини с възможност за изключване;
* Осветление в купето.
1. Защита:
* Централно заключване с дистанционно управление, управляемо от ключа;
* Електронен имобилайзър, вграден в контактния ключ;
1. Гуми:
* Фабрично нови гуми комплект с джанти - не по-малки от 15 цола, съобразени със сезона при доставката на автомобила. Скоростен индекс на гумите, който съответства на максималната скорост на автомобила.
* Резервна гума и необходимите приспособления за подмяната й;
1. Общи изисквания:
* Минимална гаранция, съгласно гаранционните условия на производителя на автомобилите от минимум 4 години или 100 000 километра, което на стъпи първо. Гаранционният срок следва да тече от момента на предаване на автомобилите;
* Всички системи и оборудване в автомобилите следва да са фабрично влаганите от производителя;
* Автомобилите да са нови, неупотребявани, произведени не по - рано от месец януари 2017г.;
* Денонощна, безплатна пътна помощ за цялата страна по време на гаранционния срок;
* Участникът трябва да представи списък с дейностите, включени в обслужването на автомобилите по време на гаранционния срок;
* Участникът следва да достави автомобилите придружени със сертификат за съответствие ЕС;
* Автомобилите следва да са оборудвани съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата;
* Участникът трябва да е официален представител или вносител на производител на предлаганата марка автомобили за територията на Република България или оторизиран дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.

**ІІ. Изисквания при изпълнение на обществената поръчка:**

* Участникът, избран за изпълнител следва да извърши първоначалната регистрация на превозните средства в КАТ, Министерство на вътрешните работи, като представи на Комисията за финансов надзор регистрационните документи и документите за първоначален технически преглед;
* Участникът, избран за изпълнител следва да достави автомобилите с вложени всички необходими за експлоатацията им течности и материали и налично минимум 10 литра гориво.